
**使用说明：**

**一、修改lisp中DLL路径为你的AganInp.dll路径，然后加载lisp。**




Lisp可以设为自动加载

**二、程序分为3个版本（已集成到一个DLL内）：**

命令：agpz或pz进入设置界面


**1、Shift懒人版：**



如你的中英文切换快捷键为shift或ctrl（比如搜狗、微软拼音），按此设置，直接使用。 （动手能力稍差的朋友建议采用此种方式）

（以下其它版本的设置需要对输入法有一定的了解，不建议小白尝试）

**2、进阶版：**




使用此版本的前提：

必须有一个纯英文输入法（EN或ENG）和中文输入法（CH）

纯英文输入法按下图设置（纯英文输入法不能是中文输入法下的英文）


win7按本图设置↓↓↓

 一个中文一个英文

win7按本图设置↑↑↑↑

win10按本图设置↓↓↓


 一个中文一个英文

 win10设置完成后语言栏的样子

win10按本图设置↑↑↑↑

以上设置完成后勾选切换输入法切换的快捷键：win7一般为ctrl+空格，win10一般为win键+空格。最后保存配置。

**3、API尝鲜版：**




如按上一步进阶版设置完成输入法后，可以使用API尝鲜版，直接勾选即可。

API尝鲜版切换速度比进阶版快一丢丢。

（以下内容适合有一定lisp基础的朋友）

**三、经过上述步骤已经可以正常使用，如需要定制自动切换命令，请修改lisp文件**


1、命令反应器（只支持CAD自带command命令，不支持lisp命令）



如果看不懂，证明你没有lisp基础知识，建议不要尝试修改了。

注意：命令要用大写，要用真实命令。怎么看真实命令：运行命令后立即看命令行提示，此时的命令才是真实命令，不要等命令运行完了再看，运行完了再看可能就不是真实命令了。

2、lisp命令反应器（只支持lisp命令）



3、其它第三方插件的命令如果以上两种方式都无效，可以尝试将外部命令请注册为CAD内部命令。

vlax-remove-cmd 删除命令

vlax-add-cmd 注册为CAD内部命令

注册前先删除，防止开新图重复注册失败

**四、win10用户如果dll文件加载出现错误，试试：dll文件取得管理员权限，把dll文件放到CAD支持文件目录。**